**产品型号：**

本安装说明适用于户外LED网格屏安装。

**注意事项:**

1.安装前请仔细阅读说明书；

2.请专业电工安装；

3.为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；

4.安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；

5.保留说明书， 以备使用参考。

**钢丝安装方法及步骤：**





5.灯具接线按照如下示意图：



备注:

1. 电源线、信号线的连接使用我司提供的防水接头线连接；
2. 灯具里面电线线径1MM²，灯具线径最大限制电流为6A-8A；
3. 同一信号回路灯具用多个电源供电，电源与电源所带灯具之间必须正极断开；
4. 主控器、分控器的用法参见主控和分控的说明书；
5. 本内容仅作为推荐参考使用，具体配置可根据现场实际情况适当调整，必要时可与本公司工程师沟通。